УТВЕРЖДАЮ:

Начальник лагеря

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Разина

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2019г.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО СТОЛОВОЙ

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребываниям детей МАОУ «Баженовская СОШ №96»

1. В целях обеспечения безопасных условий труда работников необходимо выполнить следующие требования техники безопасности:

Ознакомить вновь принятого работника:

а) с правилами внутреннего распорядка;

б) с инструкциями по технике безопасности;

в) с правильной организацией рабочего места;

г) с устройством обслуживаемого оборудования, с предохранительными ограждениями и приспособлениями.
2. Не допускать работников до работы, пока не убедитесь, знают ли они правила, инструкции по технике безопасности, а также правила эксплуатации обслуживаемого оборудования.
3. Правильно организовать труд работников (использовать по специальности и квалификации, обеспечить необходимыми и качественными инструментами и инвентарем, закрепить за ним рабочее место, машину, инвентарь и т.д.).
4. Систематически следить за выполнением работниками правил техники безопасности, а также за организацией безопасных приемов работы.
5. Проводить инструктаж по технике безопасности с работниками производства в соответствии с утвержденным положением, а также инструктировать работников при переводе их на другую работу, хотя бы и временного характера.
6. Следить за исправностью оборудования, инструмента, ограждений, инвентаря и посуды. Немедленно принимать меры к ремонту их; изымая из употребления посуду с худыми, изогнутыми днами, неровными стенками, с непрочно прикрепленными ручками.
7. Обеспечить своевременную заточку режущего инструмента и правильное хранение его.
8. Требовать от руководителя образовательного учреждения электроаппаратуры, приборов и оборудования защитного заземления или зануления. Проверка заземления должна производиться техническим персоналом не реже двух раз в год.
9. Следить за тем, чтобы токоведущие части пусковых приборов были защищены кожухами, электропроводка находилась в исправном состоянии, электромоторы и рубильники в сырых и влажных помещениях устанавливались закрытого типа, осветительная аппаратура не реже одного раза в месяц подвергалась чистке.
10. Не допускать работу пароварочных котлов без предохранительной аппаратуры.
11. Запрещать работать на мясорубке без предохранительных приспособлений (кольца и деревянного пестика).
12. Следить за тем, чтобы кипятильники, пароварочные котлы имели исправные, хорошо пригнанные краны.
13. Следить за тем, чтобы поверхность кухонной плиты была ровной, топочные дверки плиты были исправны.
14. Для установки наплитной посуды с горячей пищей обеспечить наличие устойчивых подставок, поверхность которых должна быть больше дна устанавливаемой посуды.
15. Запрещать и не допускать применения паяльных ламп для опалки дичи.
16. Немедленно принимать меры к устранению неровностей, скользкости пола, щелей и выбоин в полу, а также к содержанию его в чистоте.
17. Обеспечить наличие деревянных решеток на рабочих местах с каменными (цементными) полами.
18. Не допускать загромождения рабочих мест и проходов, требовать содержания их в чистоте и порядке.
19. Требовать обеспечения цехов прочными стремянками и приставными лестницами с приспособлениями от скольжения. Запрещать пользоваться вместо лестниц случайными подставками, ящиками, бочками и другими предметами.
20. Не допускать переноски работниками грузов свыше установленной нормы.
21. Руководство погрузочно - разгрузочными работами поручать лицам, которые могут обеспечить безопасные приемы при выполнении этой работы.
22. Принимать меры к механизации трудоемких и тяжелых работ.
23. Требовать от руководителя приобретения плакатов по технике безопасности и следить за наличием их на участках.
24. Следить за правильной и безопасной работой вентиляции, использовать естественное проветривание, не допуская сквозняков.
25. Следить за своевременным обеспечением работников санспецодеждой, положений по нормам, требовать правильного использования и бережного хранения ее.
26. Немедленно принимать меры к устранению обнаруженных нарушений, правил охраны труда и техники безопасности.
27. Если с работником произойдет несчастный случай, связанный с производством и вызвавший утрату трудоспособности не менее, чем на 1 день, расследовать совместно с общественным инспектором по охране труда причины этого случая: в течение 24 часов составить акт и принять меры к устранению причин, вызвавших производственную травму.
28. Немедленно принять меры к оказанию первой медицинской помощи пострадавшему и, в случае необходимости, вызвать врача.

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный по охране труда МАОУ «Баженовская СОШ №96»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(личная подпись)                 (фамилия, инициалы)